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Arduino Dijital Termometre
ÖĞRETMEN KILAVUZU

	Kategori
	Robotik ve Kodlama

	Hedef grup
	Temel bilgisi olan orta seviye lise öğrencileri

	Süre
	2–3 ders saati

	Seviye
	Orta

	Çalışma biçimi
	Bireysel veya 2–3 kişilik grup


Amaç
Ham sensör verisini fiziksel birime dönüştürme ve model bağımlı kalibrasyonu anlamak.
Problem durumu
Bir ortam sıcaklığı sayısal olarak izlenmeli ve ölçüm yöntemi kullanılan sensöre göre doğrulanmalıdır
Kazanımlar
Ham analog veriyi volta çevirir.
TMP36 formülünü açıklar.
Sensör model farklarını ayırt eder.
Hazırlık
Arduino Dijital Termometre için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.
Araç ve malzemeler
Arduino
TMP36 veya öğretmenin seçtiği belgeli sensör
Breadboard
Yazılım ve teknolojiler
Arduino
TMP36
Analog Ölçüm
Ön bilgiler
Temel Arduino IDE kullanımı
Breadboard ve düşük gerilimli devre güvenliği
Basit koşullu ifadeler
Derse giriş
Öğrencilere “Bir ortam sıcaklığı sayısal olarak izlenmeli ve ölçüm yöntemi kullanılan sensöre göre doğrulanmalıdır” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.
Uygulama basamakları
Sensör modelini doğrula.
Pin dizilimini veri sayfasından kontrol et.
Ham değeri oku.
Dönüşümü uygula ve karşılaştır.
TMP36 örnek kodu
Kod yalnız TMP36 içindir. DHT11 ve DS18B20 dijital protokol/kütüphane kullanır; bu formül onlara uygulanmaz.
// Bu örnek analog TMP36 içindir; DHT11/DS18B20 farklı kütüphane ve bağlantı ister.
const int sensorPin = A0;
void setup() { Serial.begin(9600); }
void loop() {
  int ham = analogRead(sensorPin);
  float volt = ham * (5.0 / 1023.0);
  float sicaklikC = (volt - 0.5) * 100.0;
  Serial.println(sicaklikC); delay(1000);
}
Test aşaması
Oda sıcaklığı
Ardışık beş ölçüm
Sensör sökülü durum
Olası hatalar ve çözüm önerileri
Yanlış sensör modeli: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Pin dizilimi karışmış: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
5 V/3,3 V varsayımı yanlış: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Güvenlik
Sensörü ısı kaynağına doğrudan temas ettirmeyin.
Modelin çalışma gerilimini kontrol edin.
Öğretmen yönergeleri
Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.
Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.
Geliştirme önerileri
OLED ekran
Ortalama filtre
Sıcaklık alarmı
Beklenen sonuç
Beş ölçümü kaydet, ortalama al ve referans termometreyle farkı tartış.
Sınıf içi kullanım için düzenlenebilir materyal




