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LDR ile Otomatik Gece Lambası
ÖĞRETMEN KILAVUZU

	Kategori
	Robotik ve Kodlama

	Hedef grup
	Başlangıç seviye lise öğrencileri

	Süre
	2–3 ders saati

	Seviye
	Başlangıç

	Çalışma biçimi
	Bireysel veya 2–3 kişilik grup


Amaç
Analog okuma, gerilim bölücü ve eşik kararını deneysel verilerle öğrenmek.
Problem durumu
Bir lambanın yalnız ortam karardığında otomatik yanması gerekir
Kazanımlar
Analog değeri okur.
LDR gerilim bölücüyü açıklar.
Ölçüme göre eşik belirler.
Hazırlık
LDR ile Otomatik Gece Lambası için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.
Araç ve malzemeler
Arduino
LDR
10 kΩ direnç
LED ve 220 Ω direnç
Breadboard
Yazılım ve teknolojiler
Arduino
LDR
Analog Giriş
LED
Ön bilgiler
Temel Arduino IDE kullanımı
Breadboard ve düşük gerilimli devre güvenliği
Basit koşullu ifadeler
Derse giriş
Öğrencilere “Bir lambanın yalnız ortam karardığında otomatik yanması gerekir” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.
Uygulama basamakları
Gerilim bölücüyü kur.
Aydınlık/karanlık değerlerini kaydet.
Eşiği hesapla.
LED kontrolünü ekle.
Analog eşik kodu
Eşik sabit değildir; ölçüm ortamına göre kalibre edilmelidir.
const int ldrPin = A0, ledPin = 9;
const int esik = 450;
void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop() {
  int isik = analogRead(ldrPin);
  digitalWrite(ledPin, isik < esik ? HIGH : LOW);
  Serial.println(isik); delay(100);
}
Test aşaması
Sensörü elinle kapat.
Telefon ışığıyla aydınlat.
Eşik çevresinde titremeyi gözle.
Olası hatalar ve çözüm önerileri
Gerilim bölücü yanlış: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Eşik kalibre edilmemiş: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
LED çıkışı ters: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Güvenlik
Yalnız düşük gerilimli LED kullanın.
LDR'yi aşırı ısıya yaklaştırmayın.
Öğretmen yönergeleri
Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.
Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.
Geliştirme önerileri
PWM ile yumuşak geçiş
Histerezis
OLED ölçüm ekranı
Beklenen sonuç
Üç farklı ortamda ölçüm tablosu oluştur ve tek bir güvenilir eşik öner.
Sınıf içi kullanım için düzenlenebilir materyal




