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Ultrasonik Sensörlü Mesafe Alarmı
ÖĞRETMEN KILAVUZU

	Kategori
	Robotik ve Kodlama

	Hedef grup
	Başlangıç seviye lise öğrencileri

	Süre
	2–3 ders saati

	Seviye
	Başlangıç

	Çalışma biçimi
	Bireysel veya 2–3 kişilik grup


Amaç
Ölçüm, birim dönüşümü ve güvenli eşik uyarısını uygulamak.
Problem durumu
Görüşün sınırlı olduğu bir durumda yakındaki engel sesle bildirilmelidir
Kazanımlar
Yankı süresini ölçer.
Santimetre hesabını açıklar.
Uyarı eşiğini test eder.
Hazırlık
Ultrasonik Sensörlü Mesafe Alarmı için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.
Araç ve malzemeler
Arduino
HC-SR04
Buzzer
Breadboard
Yazılım ve teknolojiler
Arduino
HC-SR04
Buzzer
Ön bilgiler
Temel Arduino IDE kullanımı
Breadboard ve düşük gerilimli devre güvenliği
Basit koşullu ifadeler
Derse giriş
Öğrencilere “Görüşün sınırlı olduğu bir durumda yakındaki engel sesle bildirilmelidir” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.
Uygulama basamakları
Sensörü bağla.
Seri monitörde ölç.
Buzzer'ı ayrı dene.
Eşik kararını ekle.
Mesafe alarm kodu
pulseIn zaman aşımı sensör yanıt vermediğinde yanlış alarmı önlemeye yardım eder.
const int trig = 9, echo = 10, buzzer = 6;
void setup() { pinMode(trig, OUTPUT); pinMode(echo, INPUT); pinMode(buzzer, OUTPUT); }
void loop() {
  digitalWrite(trig, LOW); delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig, LOW);
  long sure = pulseIn(echo, HIGH, 30000);
  float cm = sure * 0.0343 / 2;
  if (sure > 0 && cm < 20) tone(buzzer, 1000); else noTone(buzzer);
  delay(100);
}
Test aşaması
10, 20 ve 40 cm ölçümleri
Sensör önünde nesne yok
Eğik yüzey
Olası hatalar ve çözüm önerileri
Echo/trig karışmış: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Yanıt yokken sıfır ölçüm: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Buzzer tipi uyumsuz: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Güvenlik
Buzzer sesini rahatsız edici düzeyde uzun çalıştırmayın.
Öğretmen yönergeleri
Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.
Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.
Geliştirme önerileri
Kademeli ses
LED göstergesi
OLED
Beklenen sonuç
Mesafe azaldıkça uyarı aralığını kısaltan üç kademe geliştir.
Sınıf içi kullanım için düzenlenebilir materyal




