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IoT Akıllı Oda Aydınlatması
ÖĞRETMEN KILAVUZU

	Kategori
	IoT

	Hedef grup
	Temel bilgisi olan orta seviye lise öğrencileri

	Süre
	2–3 ders saati

	Seviye
	Orta

	Çalışma biçimi
	Bireysel veya 2–3 kişilik grup


Amaç
Otomatik karar ile kullanıcı kontrolünü birlikte tasarlamak.
Problem durumu
Oda ışığı ortam karanlığına tepki verirken kullanıcıya kontrol hakkı da tanımalıdır
Kazanımlar
İki girdiyi tek kararda birleştirir.
INPUT_PULLUP mantığını açıklar.
Otomatik/manuel durum tasarlar.
Hazırlık
IoT Akıllı Oda Aydınlatması için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.
Araç ve malzemeler
Arduino
LDR ve 10 kΩ direnç
Buton
LED ve direnç
Yazılım ve teknolojiler
Arduino
LDR
Buton
PWM
Ön bilgiler
Temel dijital okuryazarlık
Kaynak ve veri güvenliği farkındalığı
Derse giriş
Öğrencilere “Oda ışığı ortam karanlığına tepki verirken kullanıcıya kontrol hakkı da tanımalıdır” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.
Uygulama basamakları
LDR'yi kalibre et.
Butonu ayrı test et.
Durum tablosu oluştur.
LED kontrolünü kodla.
Çoklu giriş mantığı
Önce sensör ve buton ayrı doğrulanmalı, sonra durum tablosuna göre birleştirilmelidir.
const int ldrPin = A0, ledPin = 9;
const int esik = 450;
void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop() {
  int isik = analogRead(ldrPin);
  digitalWrite(ledPin, isik < esik ? HIGH : LOW);
  Serial.println(isik); delay(100);
}
Test aşaması
Aydınlıkta otomatik mod
Karanlıkta otomatik mod
Manuel geçersiz kılma
Olası hatalar ve çözüm önerileri
Buton sıçraması: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
INPUT_PULLUP ters mantığı: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Eşik çevresinde kararsızlık: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Güvenlik
Şebeke gerilimine bağlamayın; yalnız düşük gerilimli model kullanın.
Öğretmen yönergeleri
Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.
Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.
Geliştirme önerileri
Hareket sensörü
Durum LED'i
Enerji tasarrufu sayacı
Beklenen sonuç
Otomatik, açık ve kapalı olmak üzere üç çalışma modu ekle.
Sınıf içi kullanım için düzenlenebilir materyal




