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IoT Mini Akıllı Ev Sistemi
ÖĞRETMEN KILAVUZU

	Kategori
	IoT

	Hedef grup
	Temel bilgisi olan orta seviye lise öğrencileri

	Süre
	Uzun proje (5–6 ders)

	Seviye
	Orta

	Çalışma biçimi
	Bireysel veya 2–3 kişilik grup


Amaç
Alt sistemleri ayrı test edip tek bir durum mantığında birleştirmek.
Problem durumu
Bir oda modeli aydınlatma ve uyarı ihtiyaçlarını aynı denetleyicide yönetmelidir
Kazanımlar
Alt sistemleri modüler test eder.
Birden fazla girdiyi yönetir.
Durum tablosu hazırlar.
Hazırlık
IoT Mini Akıllı Ev Sistemi için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.
Araç ve malzemeler
Arduino
LDR
Buton
LED
Buzzer
Model ev
Yazılım ve teknolojiler
Arduino
LDR
Buton
Buzzer
Durum Mantığı
Ön bilgiler
Temel dijital okuryazarlık
Kaynak ve veri güvenliği farkındalığı
Derse giriş
Öğrencilere “Bir oda modeli aydınlatma ve uyarı ihtiyaçlarını aynı denetleyicide yönetmelidir” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.
Uygulama basamakları
Gereksinimleri yaz.
Her sensörü ayrı test et.
Çıkışları ayrı test et.
Durum tablosu kur.
Sistemi birleştir.
Birleşik kontrol iskeleti
Kod, iki bağımsız ihtiyacın aynı loop içinde nasıl yönetilebileceğini gösterir.
const int ldr = A0, buton = 2, led = 9, buzzer = 6;
void setup() { pinMode(buton, INPUT_PULLUP); pinMode(led, OUTPUT); pinMode(buzzer, OUTPUT); }
void loop() {
  int karanlik = analogRead(ldr) < 450;
  bool alarm = digitalRead(buton) == LOW;
  digitalWrite(led, karanlik);
  if (alarm) tone(buzzer, 900); else noTone(buzzer);
  delay(100);
}
Test aşaması
Karanlık/normal durum
Alarm butonu
İki koşul aynı anda
Olası hatalar ve çözüm önerileri
Pin çakışması: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Kuralların önceliği belirsiz: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Tek parça kodda hata arama: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Güvenlik
Şebeke elektriği kullanmayın.
Motor veya yüksek akım yüklerini doğrudan pine bağlamayın.
Öğretmen yönergeleri
Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.
Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.
Geliştirme önerileri
Sıcaklık sensörü
Ekran
Modüler fonksiyonlar
Beklenen sonuç
En az iki otomasyon kuralını tasarla, çakışan kurallar için öncelik belirt.
Sınıf içi kullanım için düzenlenebilir materyal




