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Tinkercad ile Kişisel Anahtarlık Tasarımı
ÖĞRETMEN KILAVUZU

	Kategori
	3B Tasarım

	Hedef grup
	Başlangıç seviye lise öğrencileri

	Süre
	2–3 ders saati

	Seviye
	Başlangıç

	Çalışma biçimi
	Bireysel veya 2–3 kişilik grup


Amaç
Temel katı modelleme işlemlerini ölçü kısıtları ve üretilebilirlik kontrolüyle uygulamak.
Problem durumu
Bir anahtarlık modeli okunabilir, dayanıklı, doğru ölçülü ve 3B baskıya uygun olmalıdır
Kazanımlar
Milimetre ile ölçülendirir.
Hizalama ve gruplamayı kullanır.
STL dışa aktarımını kontrol eder.
Hazırlık
Tinkercad ile Kişisel Anahtarlık Tasarımı için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.
Araç ve malzemeler
Tinkercad sınıf hesabı
Cetvel
Öğretmen örnek modeli
Yazılım ve teknolojiler
Tinkercad
STL
3B Modelleme
Ön bilgiler
Temel dijital okuryazarlık
Kaynak ve veri güvenliği farkındalığı
Derse giriş
Öğrencilere “Bir anahtarlık modeli okunabilir, dayanıklı, doğru ölçülü ve 3B baskıya uygun olmalıdır” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.
Uygulama basamakları
Ölçü sınırlarını belirle.
Gövdeyi oluştur.
Kurgusal rumuz ekle.
Halka deliğini aç.
STL önizlemesini kontrol et.
Üretim ölçütleri
Gövde 60×25×4 mm sınırını aşmaz; delik çapı 5 mm, kenar payı en az 3 mm ve kabartma yüksekliği 1 mm olur.
Test aşaması
Ölçü denetimi
Delik açıklığı
STL önizleme
Keskin kenar kontrolü
Olası hatalar ve çözüm önerileri
Çok ince duvar: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Delik kenara yakın: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Nesneler gruplanmamış: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.
Güvenlik
3B yazıcı yalnız öğretmen gözetiminde kullanılır.
Gerçek ad ve kişisel bilgi modele eklenmez.
Öğretmen yönergeleri
Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.
Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.
Geliştirme önerileri
İki renkli sürüm
Braille baş harf
Malzeme tasarruflu biçim
Beklenen sonuç
En az 3 mm et kalınlığı ve 5 mm halka deliği içeren, gerçek ad kullanmayan bir anahtarlık tasarla.
Sınıf içi kullanım için düzenlenebilir materyal




